**а5**

**Ф2.1 Залы ширина проходов в кинотеатре вместимостью более 100 чел.**

Ширину пути эвакуации в комплексе зрительских помещений кинотеатра, вместимостью более 100 человек предусмотреть не менее 2,5м (п.7.3.14 СП 1.13130.2020).

Варианты решения:

1. Устранить замечание.

2. Не предусматривать в комплексе зрительских помещений кинотеатра более 100 человек.

3. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом.

4. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования.

**а5 конец**

**а7**

**Для МГН**

Ширину горизонтальных путей эвакуации предусмотреть не менее 1,2м (п.9.3.4 СП 1.13130.2020).

Варианты решения:

1. Устранить замечание.

2. Не предусматривать эвакуацию более 15 чел. МГН группы М2-М3, а также не предусматривать на данном участке эвакуацию МГН группы М4.

3. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом.

4. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования.

**а7 конец**